ГОСТ 12.0.002-80\*

Взамен ГОСТ 12.0.002-74

УДК 001.4:658.382.3:006.354 Группа Т00

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

**Система стандартов безопасности труда**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Occupational safety standards system.

**Terms and definitions**

ОКСТУ 0012

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 сентября 1980 г. № 4954 дата введения установлена 01.01.82**

\* *Переиздание (сентябрь 1990 г.) с Изменением № 1, утвержденным в ноябре 1990 г. (ИУС 2—91)*

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области безопасности труда.

Термины, устанавливаемые настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применять термины —синонимы стандартизованного термина запрещается.

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые допускается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

Определения, приведенные в стандарте, можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий. Стандарт соответствует СТ СЭВ 1084—78 (см. приложение).

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком *(D),* английском *(Е)* и французском *(F)* языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

|  |  |
| --- | --- |
| Термин | Определение |
| 1. **Условия труда**D. ArbeitsveihltnisseЕ. Working conditionsF. Conditions du travail | По ГОСТ 19605-74 |
| 2. **Опасный производственный фактор**Опасный факторD. ArbeitsbedingterUnfallfaktorЕ. Occupational riskF. Risque professionnel | Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, или смерти |
| 3 **Вредный производственный фактор**Вредный факторD. Pathogener ArbeitsfaktorЕ. Harmful factorF. Facteur industriel nocif | Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности и (или)отрицательному влиянию на здоровье потомства |
|  | Примечание. В зависимости от количественной характеристики (уровня, концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным |
| 4. **Безопасные условия труда**Безопасность трудаD. Gefahrenlose AlbeitsverhltnisseЕ. Safety working conditionsF. Conditions de scurit du travail | Состояние условий труда, при которых воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов исключено или воздействие вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений |
| 5. **Требования безопасности труда**Требования безопасностиD. Forderungen der ArbeitssicherheitЕ. Safety codeF. Code de scurit | Требования, установленные законодательными актами, нормативно-техническими и проектными документами, правилами и инструкциями, выполнение которых обеспечивает безопасные условия труда и регламентирует поведение работающего |
| 6. **Техника безопасности**D. Unfallschutz Е. Safety (laws)F. Mesures de scurit | Система организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов |
| 7. **Производственная санитария**D. Technische ArbeitshygieneЕ. Occupational sanitationF. Hygiene du travail | Система организационных, санитарно-гигиенических мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов до значений, не превышающих допустимые |
| 8. **Охрана труда**D. ArbeitsschutzЕ. Protection of labourF. Protection du travail | Система законодательных актов, а также предупредительных и регламентирующих социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно профилактических мероприятий, средств и методов, направленных на обеспечение безопасных условий труда |
| 9. **(Исключен, Изм. № 1).** |  |
| 10. **Опасная зона**D. GefhrdungsbereichЕ. Dangerous zoneF. Zone dangereuse | Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственных факторов |
| 11. **Безопасность производственного оборудования**D. Sicherheit der ArbeitsmittelsЕ. Safety of the industrial equipmentF. Scurit de 1'quipement industriel | Свойство производственного оборудования соответствовать требованиям безопасности труда при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных нормативно-технической документацией |
| 12. **Безопасность производственного процесса**D. Sicherheit des ArbeitsverfahrensЕ. Safety of the process of productionF. Scurit de la fabrication | Свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативно-технической документацией |
| 13. **Средство защиты работающего**Средство защитыD. ArbeitsschutztechnikЕ. Protective equipmentF. Moyen de protection (dans 1'industrie) | Средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работающего опасных и (или) вредных производственных факторов |
| 14. **Средство индивидуальной защиты работающего**D. Individuelles SchutzmittelЕ. Personal protective equipmentF. Moyen de protection individuelle | Средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или используемое им |
| 15. **Средство коллективной защиты работающего**D. Kollektives SchutzmittelЕ. Collective protective equipmentF. Moyen de protection collective | Средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) или производственной площадкой |
| 16. **Несчастный случай на производстве**Несчастный случайD. ArbeitsunfallЕ. Occupational accidentF. Accident du travail | Случай на производстве, в результате которого произошло воздействие на работающего опасного производственного фактораПримечание. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве устанавливают в соответствии с «Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», утвержденным постановлением Президиума ВЦСПС от 20.05.66. |
| 16а. **Профессиональное заболевание**D. BerufskrankheitЕ. Professional diseasesF. Maladie professionnelle | Хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора |
| 17. **Безопасное расстояние**D. SicherheitsabstandЕ. Safe distanceF. Distance de scurit | Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и вредного производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны |
| 18—21. **(Исключены, Изм. № 1).** |  |
| 22. **Знак безопасности**D. SicherheitszeichenE Safety symbol and signF. Signaux de scurit | Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов |
| 23. **Цвет безопасности**D. SicherheitsfarbenE. Safety colourD. Couleur de scurit | Цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным элементам производственного оборудования и (или) строительной конструкции, которые могут являться источниками опасных и (или) вредных производственных факторов, средствам пожаротушения и знаку безопасности |
| 24. **Предельно допустимое значение вредного производственного фактора**D. Maximal zulssige Einwirkungsgrβe des pathogener AlbeitsfactorE. Asseptable limit of safety factorF. Niveau limite du facteur scurit | Предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие которого при ежедневной регламентированной продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к снижению работоспособности и заболеванию как в период трудовой деятельности, так и к заболеванию в последующий период жизни, а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потомства |

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

|  |
| --- |
| **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ** |
| **Безопасность производственного оборудования** | 11 |
| **Безопасность производственного процесса** | 12 |
| Безопасность труда | 4 |
| **Заболевание профессиональное** | 16а |
| **Знак безопасности** | 22 |
| **Знаки безопасности** | 22 |
| **Значение предельно допустимое вредного производственного фактора** | 24 |
| **Зона опасная** | 10 |
| **Охрана труда** | 8 |
| **Расстояние безопасное** | 17 |
| **Санитария производственная** | 7 |
| Случай несчастный | 16 |
| **Случай несчастный на производстве** | 16 |
| Средство защиты | 13 |
| **Средство защиты работающего** | 13 |
| **Средство индивидуальной защиты работающего** | 14 |
| **Средство коллективной защиты работающего** | 15 |
| **Техника безопасности** | 6 |
| Требования безопасности | 5 |
| **Требования безопасности труда** | 5 |
| **Условия труда** | 1 |
| **Условия труда безопасные** | 4 |
| Фактор вредный | 3 |
| Фактор опасный | 2 |
| **Фактор производственный вредный** | 3 |
| **Фактор производственный опасный** | 2 |
| **Цвет безопасности** | 23 |
| **(Измененная редакция, Изм. № 1).** |
| **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ** |
| Arbeitsbedingter Unfallfaktor | 2 |
| Arbeitsschutz | 8 |
| Arbeitsschutztechnik | 13 |
| Arbeitsunfall | 16 |
| Arbeitsverhltnisse | 1 |
| Berufskrankheit | 16 а |
| Forderungen der Arbeitssicherheit | 5 |
| Gefhrdungsbereich | 10 |
| Gefahrenlose Arbeitsverhltnisse | 4 |
| Individuelles Schutzmittel | 14 |
| Kollektives Schutzmittel | 15 |
| Maximal zulssige Einwirkungsgrbe des pathogener Arbeitsfactor | 24 |
| Pathogener Arbeitsfaktor | 3 |
| Sicherheit der Arbeitsmittels | 11 |
| Sicherheit des Arbeitsverfahrens | 12 |
| Sicherheitsabstand | 17 |
| Sicherheitsfarben | 23 |
| Sicherheitszeichen | 22 |
| Technische Arbeitshygiene | 7 |
| Unfallschutz | 6 |
| **(Измененная редакция, Изм. № 1).** |
| **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ** |
| Asseptable limit of safety factor | 24 |
| Collective protective equipment | 15 |
| Dangerous zone | 10 |
| Harmful factor | 3 |
| Occupational accident | 16 |
| Occupational risk | 2 |
| Occupational sanitation | 7 |
| Personal protective equipment | 14 |
| Professional diseases | 1ба |
| Protection of labour | 8 |
| Protective equipment | 13 |
| Safe distance | 17 |
| Safety code | 5 |
| Safety colour | 23 |
| Safety (laws) | 6 |
| Safety of the industrial equipment | 11 |
| Safety of the process of production | 12 |
| Safety symbol and sign | 22 |
| Safety working conditions | 4 |
| Working conditions | 1 |
| **(Измененная редакция, Изм. № 1).** |
| **АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ** |
| Accident du travail | 16 |
| Code de scurit | 5 |
| Conditions du travail | 1 |
| Conditions de scurit du travail | 4 |
| Couleur de scurit | 23 |
| Distance de scurit | 17 |
| Facteur industriel nocif | 3 |
| Hygiene du travail | 7 |
| Maladie professionnelle | 16a |
| Mesures de scurit | 6 |
| Moyen de protection (dans 1'industrie) | 13 |
| Moyen de protection collective | 15 |
| Moyen de protection individuelle | 14 |
| Protection du travail | 8 |
| Risque proffessionnel | 2 |
| Scurit de la fabrication | 12 |
| Scurit de 1'equipement industriel | 11 |
| Signaux de scurit | 22 |
| Zone dangereuse | 10 |
| **(Измененная редакция, Изм. № l).** |  |

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

*Справочное*

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ**

**ГОСТ 12.0.002-80 И СТ СЭВ 1084-78**

Термин 2 и определение ГОСТ 12.0.002—80 соответствуют термину 4 и определению СТ СЭВ 1084—78.

Термин 3 и определение соответствуют термину 5 и определению.

Термин 4 и определение соответствуют термину 2 и определению.

Термин 5 и определение соответствуют термину 3 и определению.

Термин 6 и определение соответствуют термину 8 и определению.

Термин 7 и определение соответствуют термину 9 и определению.

Термин 8 и определение соответствуют термину 1 и определению.

Термин 11 и определение соответствуют термину б и определению.

Термин 12 и определение соответствуют термину 7 и определению.

Термин 13 и определение соответствуют термину 10 и определению.

В СТ СЭВ 1084—78 краткие формы терминов отсутствуют.

Эквиваленты терминов на болгарском, венгерском, немецком, польском и чешском языках приведены в информационном приложении СТ СЭВ 1084—78.